|  |  |
| --- | --- |
| **Код** | **Наименование / область применения** |
| ГСБ1Р13-8И150 | Гидравлическая станция с бензоприводом, 13 МПа, 8 л/мин, 3х поз. ручной распр., 150 л, станция к установке ДГ2-100 для создания вертикального тягового усилия при ликвидации прихватов насосно-компрессорных труб при испытании, освоении, ремонте нефтяных и газовых скважин |
| ГСД1Р14-60И60-Х | Гидравлическая станция с дизельным двигателем HATZ, 14 МПа, 860 л/мин, 3х поз. руч. распр., 60 л, маслоохладитель, арктического исполнения, станция арктического исполнения |
| ГСД1Р15-80И100 | Гидравлическая станция с дизельным двигателем HATZ, 15 МПа, 80 л/мин, 3х поз. руч. распр., 100 л, станция общепромышленного назначения |
| ГСБ2Р16-30И70 | Гидравлическая станция с бензоприводом, двухпостовая, 16 МПа, 30 л/мин, 3х поз. ручной распр., 70 л, для гидроприводных устройств, применяемых при аварийных и ремонтных работах в полевых условиях, работа при отрицательных температурах |
| ГСБ2Р16-42х2И50-К-РР | Гидравлическая станция с бензоприводом, двухпоточная, 16 МПа, два потока по 42 л/мин, два 3х поз. руч. распр., 50 л, колеса, регулятор расхода, станция общепромышленного назначения |
| ГСД2Р16-30И70 | Гидравлическая станция с дизельным приводом, двухпостовая, 16 МПа, 30 л/мин, 3хпоз. руч.распр., 70 л, для гидроприводных устройств, применяемых при аварийных и ремонтных работах в полевых условиях, работа при отрицательных температурах |
| ГСБ3Р16-8И20 | Гидравлическая станция с бензоприводом, трехпостовая, 16 МПа, 80 л/мин, три 3х поз. ручной распр., 20 л, |
| ГСД6Р16/21-20/100И500-П | Гидравлическая станция с дизельным приводом, 2-поточная, осн. поток: 21 МПа и 18 л/мин, доп. поток: 16 МПа и 100 л/мин, с Ду, подогревом масла, в защитном кожухе |
| ГСД6Р16-200И100 | Гидравлическая станция с дизельным приводом, шестипостовая, 16 МПа, 200 л/мин, шесть 3хпоз.руч.распр., для экскаваторного оборудования ЭО 2601, смонтированного на плавучем понтоне. Понтон имеет 2 поплавка якоря(вместо опор) с гидроприводом. исполнение открытое - на раме |
| ГСД9Р16-50И160-РХ | Гидравлическая станция с дизельным приводом, 9 постовая, 16 МПа, 50 л/мин, 9 3хпоз.руч.распр., 160 л, привод гидромолота и гидроцилиндров |
| ГСД1Э16-7И50 | Гидравлическая станция с дизельным приводом,16 МПа, 7 л/мин, 4х постовая, 50 л, для монтажного агрегата, привод монтажного агрегата |
| ГСД1Р17-70И250-РП-СЕВЕР | Гидравлическая станция с дизельным приводом, 17 МПа, 70 л/мин, зх поз. распр. с руч. упр., 250 л, 1-ступен. насос, с регулятором расхода, с подогревом двигателя и бака, привод насоса НШ-32 вездеходного автозаправщика на базе прицепа УРАЛ-Полярник |
| ГСД117-80И120-Х | Гидравлическая станция с дизельным двигателем, 17 МПа, 80 л/мин, зх поз. распр. с руч. упр., 120 л, привод краноманипулятора |
| ГСД1Р17-100И100-Х | Гидравлическая станция с дизельным двигателем, 17 МПа, 100 л/мин, зх поз. распр. с руч. упр., 100 л, с охладителем масла |
| ГСД1Р17-400А500-Х | Гидравлическая станция с дизельным двигателем, 17 МПа, 400 л/мин, руч. разгр. кран., 500 л, 1-ступен. насос, с маслоохладителем, для привода шламовой помпы |
| ГСД1Р18-80А160-Х | Гидравлическая станция с дизельным двигателем HATZ 3М41, 18 МПа, 80 л/мин, руч. разгр. кран., 160 л, маслоохладитель, без гидрораспределителя, питание гидравлической сваебойной установки. возможность работы от станции самоходного шасси, выполнение маневров сваебойной установкой оператором |
| ГСД1Р20-30-КЛ | Гидравлическая станция с дизельным двигателем HATZ , 20 МПа, 30 л/мин, предохр.клапан, электростартер, аварийная станция |
| ГСД1Р20-30-КЛ | Гидравлическая станцияс бензоприводом, 20 МПа, 30 л/мин, 3х поз. ручной распр., аварийная станция |
| ГСД1Р20-80И120-РС | Гидравлическая станция с дизельным приводом, 20 МПа, 80 л/мин, 3хпоз. руч.распр., 120 л, привод установки разрушения свай |
| ГСБ1Р20-5,0И40 | Гидравлическая станцияс бензоприводом, 20 МПа, 5,0 л/мин, 3х поз. ручной распр., 40 л, станция общепромышленного назначения |
| ГСД122-135Нр250 | Гидравлическая станция с дизельным приводом, 22 МПа, 135 л/мин, 250 л, объемное регулирование, рабочая жидкость ВМГЗ, подаваемая жидкость техническая вода |
| ГСБ1Р25-10А200 | Гидравлическая станцияс бензоприводом, 25 МПа, 10 л/мин, 3х поз. ручной распр., 200 л, привод гидросистемы грузового прицепа |
| ГСД1Р25-125И400 | Гидравлическая станция с дизельным приводом, 25 МПа, 125 л/мин, 3х поз.руч.распр., 400 л |
| ГСД1Р25-150А400-Х + В-ГП-80 (в контейнере) | Гидравлическая станция с дизельным приводом, 25 МПа, 150 л/мин, разгруз. кран с ручным управлением, бак 400 л, 1-ступен. насос, с маслоохладителем + вьюшка гидравлическая для намотки РВД (в контейнерном исполнении) |
| ГСД1Р-25-200-вода | Гидравлическая станция с дизельным приводом, 25 МПа, 200 л/мин, разгруз. кран с ручным управлением, без бака, 1-ступен. насос, РЖ — вода, для проведения испытаний трубопроводов |
| ГСД1Р25-320А340-Х | Гидравлическая станция с дизельным приводом, 25 МПа, 320 л/мин, 3х поз.руч.распр., бак 340 л |
| ГСД1Р28-15А60 | Гидравлическая станция с дизельным приводом, 28 МПа, 15 л/мин, руч.разгр.кран, 60 л, система привода полуприцепа |
| ГСД130-80И120-ПШ | Гидравлическая станция с дизельным приводом, 30 МПа, 80 л/мин, 3хпоз. руч. распр., 120 л, для шламовых помп |
| ГСД1Р30-800И2000-РУ-400- контейнер | Гидравлическая станция с дизельным приводом, 30 МПа, 800 л/мин, 3хпоз. руч. распр., 2000 л, реверсивное управление подачей и оборотами, привод для гидромеханического ротора РУ-400, контейнерного типа |
| ГСД1Р30-150А1300-1-П-Х-РУ | Гидравлическая станция с дизельным двигателем, 30МПа,150 л/мин, 3-поз. 4-лин. г/распр., 1300л, 380В |
| ГСД1Р32-20А40 | Гидравлическая станция с дизельным приводом, 32 МПа, 20 л/мин, руч. разгр. кран, 40 л, для установки на авто, работа с гидроцилиндрами, установленным на автоприцепе |
| ГСД1Р32-270А700Х | Гидравлическая станция с дизельным приводом, 32 МПа, 270 л/мин, руч. разгр. кран, 700 л, для проведения испытаний навесного оборудования для мобильной техники |
| ГСД1Р32-360А700Х | Гидравлическая станция с дизельным приводом, 32 МПа, 360 л/мин, руч.разгр.кран, 700 л, для проведения испытаний навесного оборудования для мобильной техники |
| Многопостовые |  |
| ГСД2Р14-20/10И40-Х-К | Гидравлическая станция с дизельным приводом, 14 МПа, 20/10 л/мин, 3х поз.руч.распр., 40 л, 1-ступен. насос, с маслоохладителем, на колёсной раме, система гидроцилиндров, станция привода скриммера |
| ГСБ2Р20-10/50А70-Х | Гидравлическая станция с дизельным приводом, 20 МПа, 10/50 л/мин, электромагн. разгр. кран, 70 л, с маслоохладителем |
| ГСД2Р20-50/10И200 | Гидравлическая станция с дизельным приводом, 20 МПа, 50/10 л/мин, 3х поз.руч.распр., 200 л, система гидроцилиндров |
| ГСД2Р20-30И60 | Гидравлическая станция с дизельным приводом, 20 МПа, 30 л/мин, 3хпоз. руч.распр., 60 л, станция общепромышленного назначения |
| ГСБ2Р20-40И7-Х | Гидравлическая станция с бензоприводом, с маслоохладителем, 20 МПа, 40л/мин, бак 7 л, привод установки проталкивания каната ПКК3300/ИТС |
| ГСД2Р20-200И270-Х | Гидравлическая станция с дизельным двигателем, двухпоточная, 20 МПа, 2 потока по 200 л/мин, 3х поз. распр. с руч. упр., 270 л, с охладителем масла |
| ГСД2Р25-200/130А400-Х | Гидравлическая станция с дизельным приводом, 25 МПа, 200/130 л/мин, 3х поз.руч.распр., 400 л, привод помп большой производительности |
| ГСБ4Р32-2И40 | Гидравлическая станция с бензоприводом, 4хпостовая, 32 МПа, 2,0 л/мин, два 3х поз. руч. распр., 40 л, для синхронного подъема/опускания вагона с помощью домкратов ДУ50Г500 при аварийных выездах ремонтной бригады |
| ГСБ6Р32/70-4И40 | Гидравлическая станция с бензоприводом, шестипостовая, 32/70 МПа, 4 л/мин, шесть 3-х позиционных распределителей с ручным управлением, 40 л, для привода системы 2 толкателей и 4 цилиндров |
| ГСБ1Э25-10А200 | Гидравлическая станция с бензоприводом, 25 МПа, 10 л/мин, 3х поз. руч. распр., 200 л |
| ГСД1Э25-50И150 | Гидравлическая станция с дизельным приводом, 25 МПа, 50 л/мин, Зх поз. электромагн.распр., 150 л, привод установки бестраншейной замены трубопроводов УЗТ-99 |
| ГСД1Э25-80И400-РК | Гидравлическая станция с дизельным приводом, 25 МПа, 80 л/мин, Зх поз. электромагн.распр., 400 л, редукционный клапан, привод гидроцилиндров |
| ГСБ1Э17/32-17/6И30-ХК | Гидравлическая станция с бензоприводом, 2хступенчатая, 17/32 МПа, 17/6 л/мин, 3х поз. руч. распр., 30 л, маслоохладитель, на колесах, станция общепромышленного назначения |
| Многопостовые |  |
| ГСД3Э32-170/200/300И1000-Х | Гидравлическая станция с дизельным приводом, 3хпостовая, 32 МПа, 170/200/300 л/мин, 3хпоз. электромагн. распр., 1000 л, маслоохладитель, для шламовых помп |
| ГСД3Э32-170/220/300И1000-Х | Гидравлическая станция с дизельным приводом, трехпоточная, 32 МПа, 170/220/300 л/мин, три 3-х позиционных распределителя с электромагнитным управлением, 1000 л, для привода 3-х шламовых помп |
| ГСБ1Р14/70-20/2И10Х | Гидравлическая станция с бензоприводом, 2хступенчатая, 14/70 МПа, 20/2 л/мин, 3х поз. руч. распр., 10 л, маслоохладитель, для динамического инструмента и гидродомкратов |
| ГСД2Р16/70-40/6АА150 | Гидравлическая станция с дизельным приводом, 2-ступенчатая, 16/70 МПа, 40/6 л/мин, 2 разгр. крана с ручным управлением, 150 л |
| ГСБ2Р32/70-2И40-В-ТГ | Гидравлическая станция с бензоприводом, двухпостовая, 32/70 МПа, 2 л/мин, два 3-х позиционных распределителя с ручным управлением, 40 л, для привода системы толкателей |
| ГСД1Р14/100-10/1И10 | Гидравлическая станция с дизельным приводом, 14/100 МПа, 10/1 л/мин, 3х поз. руч. распр., 10 л, 380 В |
| ГСД5Р150-60/35/10И100-ХДР | Гидравлическая станция с дизельным приводом, 5типостовая, 150 МПа, 130 МПа, расход 60/35/10 л/мин, 3хпоз.руч.распр., 100л, маслоохладитель, ручной дроссель, для подключения экскаваторного оборудования |